
Schemat urządzenia SVC:



Legenda:  
Q1 - dławik 1 fazowy, moc -1 kVAr  
Q2 - dławik 1 fazowy, moc -1 kVAr  
Q3 - dławik 1 fazowy, moc -1 kVAr  
Q4 - dławik 1 fazowy, moc -1 kVAr  
Q5 - dławik 1 fazowy, moc -1 kVAr  
Q6 - dławik 1 fazowy, moc -1 kVAr  
Q7 - dławik 1 fazowy, moc -1 kVAr  
Q8 - dławik 1 fazowy, moc -1 kVAr  
Q9 - dławik 1 fazowy, moc -1 kVAr  
Łącznik tyrystorowy o mocy 5 kVAr  
Sterownik z funkcją SVC  
Wentylator 230V 0.12A, załączany termostatem KTS 011