

Schemat jendnokreskowy - podpięcia urządzenia do kompensacji:



Legenda:  
Przekładniki : SCT03TS | 150 | 5 | 1  
Przewód kablowy zasilający : 2.5 mm2  
Przewód kablowy sterowniczy : 7xBit500 | 7G | 7x4mm2  
Zabezpieczenie wkładki Gg 2A

Schemat szczegółowy - podpięcia urządzenia do kompensacji:



Legenda:  
Przekładniki : SCT03TS | 150 | 5 | 1  
Przewód kablowy zasilający : 2.5 mm2  
Przewód kablowy sterowniczy : 7xBit500 | 7G | 7x4mm2  
Zabezpieczenie wkładki Gg 2A