

Schemat jendnokreskowy - podpięcia urządzenia do kompensacji:



Legenda:  
Przekładniki : SCT03TS 100/1 1VA  
Przewód kablowy zasilający : 5x 2.5 mm2  
Przewód kablowy sterowniczy : Bit500 7G 7x6mm2  
Zabezpieczenie typu 'S' C 3-polowe 2 A

Schemat szczegółowy - podpięcia urządzenia do kompensacji:



Legenda:  
Przekładniki : SCT03TS 100/1 1VA  
Przewód kablowy zasilający : 5x 2.5 mm2  
Przewód kablowy sterowniczy : Bit500 7G 7x6mm2  
Zabezpieczenie typu 'S' C 3-polowe 2 A